시  방  서

품명 : COLOR TEC ACRYLIC WB(수용성 하이브리드 콘크리트 코팅)

1. 일반사항

1.1. 적용범위

1) 콘크리트 바닥

2) 학교, 사무실, 상업, 병원, 음식점, 주택, 수영장 데크 등.

3) 주차장.

1.2. 성능요구사항

해당사항 없음

1.3 제출물

1.3.1 제품자료

GENERAL INFORMATION

1.3.2. SAMPLE

시편

1.3.3 시험보고서

TECHNICAL DATA

1.4 품질보증

1.4.1 공사전 협의

표면 준비 작업에 대한 사전 협의를 한다.

1.5 운송 보관 및 취급

1.5.1 취급방법

수용성이기 때문에 특별한 주의가 필요없음

1.5.2 보관방법

5C이상에서 보관

1.6 현장 작업조건

5C 이상의 기온에서 작업하여야 한다.

1.7 작업의 연속성

해당사항 없음

2. 재료

2.1 재료의 특성

2.1.1 구성

2.1.2 물리, 화학적 정보

가. 외  관 : 칼라  (30색)

나. 냄  새 : 수성페인트 냄새

다. 용해성 : 물에 용해 희석됨

라. 빙  점 : 0OC

마. 폭발성, 인화성 : 없음

바. 환경 유해물질 : 없음

2.2 제품 유니트

해당사항 없음

2.3 부속품

해당사항 없음

2.4 배합

해당사항 없음

2.5 생산지 품질관리

해당사항 없음

3. 시공

3.1 검사

표면상태를 깨끗하게 하여야 한다.

3.2 작업준비

가. 더러운 먼지 및 그리스, 오일, 흙 등은 제거한다.

나. 수성페인트 위에는 그대로 시공하여도 되지만 유성 페인트 위에는 전처리 작업을 확인한 후 시공을 하여야 한다.

다. 모체 콘크리트는 견고해야 하며 연마기를 사용하여 연마한다.

3.3 시공

가. 용액은 믹셔기를 사용하여 혼합하여 사용한다.

나. 스프레이 또는 솔 및 롤러 시공.

다. 특수한 경우를 제외하고는 1~2회 얇게 시공으로 최대효과를 준다

라. 젖은 표면은 건조 후 시공한다

마. 시공후 12시간후 도보, 24시간후 차량통행 한다.

3.4 현장품질관리

해당사항 없음

3.5 시운전

해당사항 없음