시  방  서

품명 : CONCRETE STAIN(중성화 및 염해방지도료)

1. 일반사항

1.1. 적용범위

1) 콘크리트, 돌, 블럭 등의 중성화 및 염해방지

2) 기공이 크고 많은 재질로 시공된 외벽의 염해방지 및 발수(ALC, 콘크리트 블록 등)

3) 교량의 콘크리트 교각과 같은 콘크리트 구조물

4) 콘크리트 외벽에 페인팅 할 때 주문색상이 가능하며 염해방지, 발수효과를 가진다.

1.2. 성능요구사항

해당사항 없음

1.3 제출물

1.3.1 제품자료

GENERAL INFORMATION

1.3.2. SAMPLE

시편

1.3.3 시험보고서

TECHNICAL DATA

1.4 품질보증

1.4.1 공사 전 협의

표면 준비 작업에 대한 사전 협의를 한다.

1.5 운송 보관 및 취급

1.5.1 취급방법

수용성이기 때문에 특별한 주의가 필요 없음

1.5.2 보관방법

5℃이상에서 보관

1.6 현장 작업조건

5℃ 이상의 기온에서 작업하여야 한다.

1.7 작업의 연속성

해당사항 없음

2. 재료

2.1 재료의 특성

물리, 화학적 정보

가. 외  관 : 칼라

나. 냄  새 : 페인트냄새

다. 용해성 : 물에 용해 희석됨

라. 빙  점 : 0OC

마. 폭발성, 인화성 : 없음

바. 환경 유해물질 : 없음

2.2 제품 유니트

해당사항 없음

2.3 부속품

해당사항 없음

2.4 배합

해당사항 없음

2.5 생산지 품질관리

해당사항 없음

3. 시공

3.1 검사

표면상태를 검사하여야 한다.

3.2 작업준비

가. 더러운 먼지들을 솔로 털어낸다.

나. 수성페인트 위에는 그대로 시공하여도 되지만 유성 페인트나 유성 발수제 위에는 시공하지 않아야 한다.

3.3 시공

가. 용액을 잘 휘젖거나 흔들어서 사용한다.

나. 저압으로 스프레이 하거나(시공 부위가 적을 때는 플라스틱제 핸드스프레이 분무기를 사용하며 시공면적이 넓을 경우에는 핸드펌프가 달린 살충제 분무기를 사용한다.) 롤러 및 스프레이 시공도 가능하다.

다. 특수한 경우를 제외하고는 2회 시공으로 최대효과를 준다

라. 용액이 흘러내리거나 바닥에 고이지 않도록 스프레이 하여야 한다.

(기술적 문제가 아니라 과다하게 사용함으로서 시공원가가 상승하게 됨)

마. 젖은 표면은 건조 후 시공한다

3.4 현장품질관리

해당사항 없음

3.5 시운전

해당사항 없음